
В данном архиве предложен пример схем ячеек КРУ на постоянном оперативном токе:
	- вводного выключателя;
	- секционного выключателя;
	- отходящей воздушной или кабельной линии (в двух исполнениях: с однорядным (8 входов/8 реле) или двурядном исполнении (16входов/16 реле));
	- трансформатора напряжения.

Схемы сохранены в форматах:
		- Компас V10 (*.cdw);
		- AutoCad 2004 (*.dwg);
		- acrobat (*.pdf).

В схемах применены:
	- устройства релейной защиты серии БЭМП-1 с модернизированной лицевой панелью (USB-порт, клавиши оперативного ввода вывода функций);
	- вакуумные выключатели ВВ/TEL с блоками управления БУ/TEL-12-01A.


Дополнительную информацию можно найти на сайте www.cheaz.ru
 или запросить по тел. (8352) 39-56-20, (8352) 39-59-12.